건설 현장 방수 작업 완료 점검표

점검항목	점검내용	준공검증	시공상태	합격	부적격	비고
기초방수시공	베이스 방수막 도포 완료		정상	□
외벽방수시공	외벽 방수 코팅층 균일도포		정상	□
지붕방수시공	지붕 통합 방수층 시공완료		정상	□
배관주변방수	배관 관통부 방수처리		정상	□
타일부착검사	타일 접착력 및 부착상태		정상	□
코팅품질검증	방수 코팅 두께 측정		2mm	□
방수시트시공	방수시트 용접부 및 중첩		정상	□
누수흔적점검	누수 및 탈락 현상 확인		정상	□
마감재고착도	마감재 및 코킹 상태점검		정상	□
홈통청소완료	홈통 및 드레인 청소		정상	□
표면처리점검	방수층 표면 마무리		양호	□
시공자서명	시공 완료 확인		승인