송전탑 구조 안전 점검 체크리스트

□ 기초부 점검

점검항목	양호	불량	미실시	비고
기초 콘크리트 균열
기초 부식 및 박리
기초 침하 및 변형
앵커볼트 이완 현황

□ 주요 강재부 점검

점검항목	양호	불량	미실시	비고
주탑 도장 상태
주탑 용접부 결함
가로보 변형 및 처짐
연결볼트 이완 현황
강재 부식 흔적
부재 균열 및 손상
체인 및 케이블 상태