도장 두께 측정 점검표

□ 점검항목

점검항목	기준값(□m)	측정값1	측정값2	측정값3	판정
도어패널중앙	80-120
도어패널하단	80-120
후더상단	80-120
후더중앙	80-120
후더모서리	80-120
펜더상단	80-120
펜더중앙	80-120
펜더하단	80-120
트렁크상단	80-120
트렁크중앙	80-120
지붕상단	80-120
지붕후반부	80-120

□ 측정정보

측정일자		측정담당
차량번호		측정장비명
비고