발전설비진동상태점검표

점검항목	점검위치	측정값	기준값	상태	조치	비고
베어링진동	상단	3.5mm/s	5.0mm/s	정상
축진동	중간	2.8mm/s	4.0mm/s	정상
케이싱진동	하단	4.2mm/s	6.0mm/s	정상
펌프흡입측진동	좌측	2.1mm/s	3.5mm/s	정상
펌프배출측진동	우측	3.9mm/s	5.5mm/s	정상
터빈진동수준	입구	1.8mm/s	3.0mm/s	정상
발전기정상운영	중심	2.5mm/s	4.2mm/s	정상
연결부분안정성	전체	1.2mm/s	2.5mm/s	정상
냉각수순환상태	배관	0.8mm/s	2.0mm/s	정상
방음재상태점검	외부	1.5mm/s	3.0mm/s	정상
누수여부확인	전체구간	0.5mm/s	1.5mm/s	정상