건설 현장 자재 품질 점검표

점검항목	점검기준	결과	부적합사항	개선조치	비고
콘크리트강도검사	설계강도이상	합격
철근부식확인	부식없음
용접부품질검사	기준규격충족
미장면평탄도	오차3mm이내
타일부착강도	충분한접착
방수성능시험	누수없음
도장면밀착성	박리없음
방음성능측정	설계기준달성
창호설치정도	수직수평맞춤
배관누수점검	누수흔적없음
전기배선절연	절연저항양호