농지토양오염도점검표

점검항목	검사방법	기준값	측정값	합격	부적합	비고
카드뮴함유량	원자흡광분석법	1.5mg/kg	0.8
납함유량	유도결합플라즈마	100mg/kg	45
구리함유량	원자흡광분석법	150mg/kg	78
비소함유량	하이드라이드발생기	15mg/kg	5.2
크롬함유량	유도결합플라즈마	300mg/kg	112
수은함유량	냉원자흡광법	4mg/kg	1.3
닉켈함유량	원자흡광분석법	200mg/kg	86
토양산도(pH)	전기전도도계	6.0~7.5	6.8
유기물함유량	습식산화법	25g/kg	18.5
질소시비량	켈달분석법	300mg/kg	210
인산함유량	비색정량법	80mg/kg	55