자동차부품도장두께체크리스트

□ 검사항목

점검항목	기준값(□m)	실측값	판정	비고
측면부도장	70~110
하부도장	60~100
앞문도장	75~115
뒷문도장	75~115
지붕도장	80~120
엔진뚜껑도장	85~125
트렁크도장	80~120
범퍼도장	50~90
휠아치도장	70~110
도어프레임도장	65~105
기둥부도장	75~115
바닥면도장	40~80
글래스주변도장	60~100

□ 결과요약

검사자		검사일시
부품명		부품코드
전체판정