의료기기 검사 장비 정밀도 점검표

점검항목	점검기준	측정결과	합격여부	비고
전자저울정밀도	□0.01g
온도계정확성	□0.5□C
혈압계교정	□3mmHg
산도계보정	pH7□0.02
음향계정밀도	□1dB
현미경배율정확	10배□100배
병리분석기동작	정상가동
원심분리기회전수	3000rpm기준
초음파기성능	표준정상치
생화학분석기정밀	CV%이하
X선기능정상화	촬영품질정상