의류 섬유 수축률 체크리스트

검사항목	세로수축률(%)	가로수축률(%)	합격판정	비고
면섬유(100%)
폴리에스터혼방(65%)
울섬유(100%)
나일론혼방(80%)
아크릴섬유(50%)
린넨섬유(100%)
실크혼방(70%)
스판덱스혼방(95%)
혼방섬유(복합)
특수처리원단
재검측정항목