정밀 부품 치수 점검표

점검항목	명목치수(mm)	상한공차	하한공차	측정값	정밀도	판정	비고
외경	25.0	25.05	24.95	25.02	□0.05	합격
내경	15.0	15.04	14.96	15.01	□0.04	합격
두께	5.0	5.03	4.97	5.00	□0.03	합격
높이	10.0	10.06	9.94	10.02	□0.06	합격
표면거칠기	1.6	2.0	1.2	1.55	□0.4	합격
직각도	0.05	0.08	0.02	0.04	□0.03	합격
평면도	0.03	0.05	0.01	0.03	□0.02	합격
원통도	0.02	0.04	0.00	0.02	□0.02	합격
동심도	0.06	0.10	0.02	0.05	□0.04	합격
수직도	0.04	0.07	0.01	0.03	□0.03	합격
평행도	0.05	0.08	0.02	0.04	□0.03	합격