자동차 부품 치수 정밀도 점검표

점검항목	규격	상한공차	하한공차	측정값	판정	검사자	비고
에어필터 크기	300x200x50	+2.0	-2.0	300.5x199.8x50.2mm	합격	이영희
브레이크 패드 두께	8.0□0.5	+0.5	-0.5	7.95mm	합격	박민준
라디에이터 핀 간격	1.2mm	+0.1	-0.1	1.18mm	합격	최순신	미세한 손상 없음
스파크 플러그 간격	0.8-0.9	+0.05	-0.05	0.85mm	합격	정해룡
벨트 폭	12.7mm	+0.2	-0.2	12.65mm	합격	우명순
연료 인젝터 분사각	65□□2□	+2.0	-2.0	64.8□	합격	김소영
피스톤 링 간극	0.3-0.5	+0.1	-0.1	0.42mm	합격	이준호
캠축 지름	25.0□0.2	+0.2	-0.2	24.98mm	합격	조윤희
밸브 시트 높이	15.5mm	+0.15	-0.15	15.48mm	합격	황보근
디스트리뷰터 로터 갭	0.5mm	+0.05	-0.05	0.48mm	합격	엄창수
실린더 보어 직경	85.0□0.3	+0.3	-0.3	85.02mm	합격	송가희
터보차저 임펠러 틈	0.15mm	+0.02	-0.02	0.14mm	합격	공진수
스로틀 밸브 개도	45□□1□	+1.0	-1.0	45.2□	합격	손정현
워터 펌프 임펠러 높이	32.0mm	+0.2	-0.2	31.95mm	합격	현인숙
컨덴서 케이스 두께	3.5□0.1	+0.1	-0.1	3.48mm	합격	이태희
클러치 플레이트 유격	0.2-0.35	+0.05	-0.05	0.28mm	합격	백명준
기어박스 샤프트 편심	0.1mm	+0.02	-0.02	0.09mm	합격	최윤서