의류 접합 품질 점검표

점검항목	기준	결과	양호	부적합	비고
바느질강도검사	5kg이상	8kg	□
봉제선위치	□3mm	□2mm	□
실의연속성	끊김없음	양호	□
색상번짐	색상일치	일치	□
길이오차	□1mm	□0.5mm	□
솔기검사	균등성	양호	□
보풀처리	없음	양호	□
열접합강도	6kg이상	7kg	□
접합선정렬	정렬일치	일치	□
탈락강도	4kg이상	5kg	□
습기저항성	변화없음	양호	□
온도저항성	50□이상	60□	□