석유 제품 점도 측정 체크리스트

점검항목	검사방법	규격범위	측정값	합부판정	측정일시	비고
외관검사	육안	투명
밀도검사	밀도계	0.81-0.88g/cm□
점도측정40□	점도계	5-100cSt
점도측정100□	점도계	기준별상이
인화점측정	인화점계	최소200□
산화안정성	RPVOT법	최소600분
수분함량측정	Karl-Fischer	500ppm이하
청정도등급	입자계수기	ISO16/14/11
산가측정	적정분석	0.5mgKOH/g이하
점도지수	계산값	최소95
마모성분검사	ICP분석	기준이상