섬유 원료 품질 점검표

□ 원료검수

검사항목	기준	검사결과	합격	부적합

□ 신축성테스트

점검항목	목표값	측정값	판정	비고
신축성복원율	90%이상
신축강도	5kg이상
신축탄성	3등급이상
내구성	10회이상
색상견뢰도	4급이상
길이안정성	2%이내
폭안정성	1.5%이내
무게편차	□5%이내
인장강도	20N이상
신축성회복	85%이상
표면외관	결점없음
화학성분검사	규정준수