화학물질 미량 불순물 검출 점검표

□ 기본정보

샘플명		검사일자
제조업체		검사자
순도등급		검사방법

□ 미량불순물점검항목

점검항목	정량한계	검출값	기준값	판정	비고
납(Pb)함량	0.05ppm
수은(Hg)함량	0.02ppm
카드뮴(Cd)함량	0.05ppm
비소(As)함량	0.1ppm
유기불순물	0.05ppm
유리산함량	0.1ppm
수분함유량	0.1%
색도측정	Pt-Co10
입자크기분포	100□m
산가지수	1.0mg/g
염화물함량	0.05ppm
황산염함량	0.1ppm
알카리도검사	0.2ppm

□ 검사결과종합평가

종합판정
부적합사항
검사의견