바느질 균일성 검사표

검사항목명	양호	불량	조치사항	비고
땀수 간격 일정성(예 : 1cm당 10땀)	O		특이사항 없음
실 끊김 및 매듭 상태
원단 울음 및 주름 발생 여부
끝단 마감 처리 상태
봉제선 직선도 유지 여부
실 색상 일치성(원단 대비)
바늘 자국 및 구멍 발생 여부
시접 너비의 균일성
단추 및 부속품 봉제 강도
오버록 처리 밀착도
봉제선 이격 및 벌어짐