절연유 오염도 점검표

점검 항목명	점검 결과(Pass/Fail)	측정 수치/상태	판정 기준값	비고
절연유 색상 상태	정상(Clear)	< 2.0 (ASTM)	< 2.5 이하	변색 없음 확인
함수율(물 함유량)	정상	15 ppm	< 25 ppm 이내	습도 영향 확인
산가(Acid Value)	정상	0.01 mgKOH/g	< 0.03 이하	산화 진행도 체크
내전압 수치	정상	30 kV 이상	> 25 kV 유지	전압 인가 조건 준수
용해 가스 농도	정상	< 100 ppm	기준치 이내 관리	가스 분석 결과 참조
이물질 존재 여부	정상	불용성 미검출	육안 검사 기준	침전물 확인 요망
인화점 상태	정상	> 130 degC	안전 범위 내	화재 예방 기준
유중 수분밀도	정상	0.85 g/cm3	정상 범위 유지	비중 측정 완료
기름 냄새 여부	정상	이상취 없음	후각 검사 기준	가스 발생 주의
표면 거품 발생	정상	거품 없음	안정성 확인	유면 상태 양호