저장탱크 안전점검표

점검 대상 : 제1석유저장탱크 (A-01)

점검항목명	점검결과(OK/NG)	점검결과(OK/NG)	점검결과(OK/NG)	비고
탱크 본체 부식 상태	OK			표면 도장 상태 양호함
용접부 균열 여부	OK			육안 검사 결과 이상 없음
맨홀 및 개폐장치 기밀성	OK			가스 누출 없음 확인
액위계 작동 및 정밀도	OK			수치 오차 범위 내 존재
방유제 균열 및 누출여부	OK			방유제 배수 밸브 폐쇄 확인
접지 설비 연결 상태	OK			단자부 부식 없음
통기 설비(Breather) 작동	OK			이물질 폐쇄 없음 확인
안전 밸브 설정 압력	OK			설정 압력 준수 확인
액면계 표시 장치 상태	OK			지시계 가독성 양호
배관 연결부 누설 여부	OK			플랜지 부위 이상 없음
탱크 하부 배수 밸브	OK			작동 및 밀폐 양호