토양 오염도 측정 체크리스트

측정항목명	점검기준값	측정결과값	적합여부	비고
중금속 농도 분석	< 10mg/kg	5.2mg/kg	적합	정상범위 내 존재
유기용제 검출량	< 1mg/kg	0.2mg/kg	적합
토양 산도(pH)	5.5~8.5	6.8	적합
시료 채취 지점	설계도 준수	지정위치확인	적합
시료 보관 상태	밀폐용기 사용	냉장보관완료	적합
장비 교정 여부	교정필함	최근교정완료	적합
오염원 인근 유무	사전조사일치	이격거리확인	적합
시료 채취 도구	세척도구사용	오염방지조치	적합
현장 기록 일치	사진과일치	기록지완료	적합
측정 일시 준수	계획표준 준수	정기측정수행	적합
폐기물 처리 방식	규정준수여부	지정폐기물처리	적합