의류 원료 신축성 검사

검사항목명	점검기준	결과값	합격여부	비고
원단 인장 변형률	기준치 이내 유지	15%	적합	표준시편 사용함
회복 탄성도 상태	변형 후 복원력 우수	양호	적합
원사 꼬임 균일성	외관상 뭉침 없음	균일함	적합
원단 두께 균일도	편차 0.1mm 미만	0.05mm	적합
인장 강도 안정성	파단 시 균열 없음	안정적	적합
열수축률 영향도	가공 후 변형 최소화	3% 이하	적합
표면 마찰 저항성	보풀 발생 여부	발생없음	적합
수분 흡수율 관계	신축성 유지 영향	정상	적합
염색 후 신축성	탈색 및 변형 확인	변화없음	적합
압축 회복 속도	즉각적 복원 필요	매우빠름	적합
연신 시 균열 발생	미세 균열 미발생	이상없음	적합