인화점 측정장비 점검표

□ 장비상태 점검내역

점검항목명	상태결과	비고
시료 용기 균열 및 파손 상태	이상없음
점화 장치(불꽃) 점화 상태	양호
교반기 회전 속도 적정성	적정
측정 컵 내 잔류 이물질 유무	없음
전원 케이블 피복 손상 여부	정상
디지털 온도 표시 장치 정밀도	정상
안전 덮개 개폐 및 밀폐성	양호
환기 장치 작동 및 흡입력	정상
가스 공급 라인 누출 여부	이상없음
시료 투입구 청결 상태	양호
장비 수평 유지 상태	정상

□ 측정 환경 관리

점검일자 : 2024-05-20

점검자 : 홍길동

주변온도 : 25.4 □

습도상태 : 50%