석유 시설 안전 점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(해당없음)	비고
가스누출감지기 작동상태	V			정상 작동 확인됨
배관 부식 및 손상 여부	V			도장 상태 양호
밸브 개폐 작동 원활성		V		메인밸브 뻑뻑함
압력계 지시치 정상여부	V			설정 압력 유지 중
접지 설비 연결 상태	V			접지 저항 측정 완료
소화설비 배치 및 상태	V			소화기 충전 압력 정상
저장탱크 외벽 균열 여부	V			육안 점검 결과 이상없음
비상정지장치 작동 여부	V			테스트 버튼 작동 확인
안전표지판 부착 상태			V	해당 구역 표지판 없음
누유 방지 턱 상태	V			방유제 내 이물질 없음
환기 설비 가동 상태	V			배기 팬 정상 회전