공동주택 방음 시공 점검

현장 정보 및 시공 관리

점검항목명	점검결과	비고사항
벽체차음재 부착상태	양호	밀착시공확인완료
바닥충격음 완충재 두께	규격일치	도면설계치 준수
창호 기밀성능 유지	이상없음	틈새없음확인
배관 관통부 충진재	충진완료	틈새밀폐확인
벽체 조인트 실란트	시공됨	연속성확보
천장 내부 보강재	정상설치	이격현상없음
문틀 주위 기밀시공	양호	폼충진상태확인
방음패널 고정상태	견고함	들뜸없음
설비 배관 방음재	적정함	연결부보강
콘센트 박스 밀폐	완료	소음누설방지
바닥 마감재 밀착도	양호	수평상태양호
문틈 가스켓 상태	정상	탄성유지확인
실외기 방음벽 설치	완료	고정상태양호

정밀 측정 결과 요약

측정구간명	측정수치(dB)	판정기준
거실-침실 경계벽	45dB	45dB 이하
안방-욕실 경계벽	48dB	45dB 이하