배터리 전압 안전 점검표

점검구분	점검항목명	측정값/상태	판정결과	비고
전압안전점검	셀별 전압 편차 확인	0.02V 이내	정상	기준치 충족함
전압안전점검	단자대 부식 여부	이상없음	정상
전압안전점검	케이블 피복 상태	양호	정상
전압안전점검	접지 연결 상태	견고함	정상
전압안전점검	배터리 외관 팽창	변형없음	정상
전압안전점검	누액 흔적 유무	미발견	정상
전압안전점검	단자 체결 토크	적정값	정상
전압안전점검	온도 센서 작동	정상작동	정상
전압안전점검	BMS 통신 상태	연결양호	정상
전압안전점검	충방전 전류 안정성	안정적임	정상
전압안전점검	절연 저항 측정값	100M□ 이상	정상