열처리 공정 점검표

점검항목명	검사기준치	측정결과	판정상태	비고
로내 온도 설정값 일치 여부	설정온도 대비 □5□ 이내	850□ (정상)	합격	정상 가동 중
냉각 속도 유지 상태	규정된 유량 유지	정상 유지	합격
가열 유지 시간 준수	지정 시간 이상 유지	120분 경과	합격
열전대 센서 작동 여부	신호 감지 정상	정상 작동	합격
가열로 밀폐 상태 점검	누설 없음	밀폐 양호	합격
냉각수 압력 수치	0.3MPa 이상	0.45MPa	합격
가열로 내부 청결도	이물질 잔류 없음	청결함	합격
전기 공급 안정성	전압 변동 최소화	안정적임	합격
가열로 도어 패킹 상태	마모 및 손상 없음	양호함	합격
가스 공급 압력 수치	표준 압력 유지	정상 범위	합격
비상 정지 장치 작동	즉시 정지 확인	작동 확인됨	합격