창고 구조 안전 점검 체크리스트

점검항목	기준값	측정값	판정	조치사항	비고
지붕구조안정성	처짐도3cm이하	2.5cm	적합	정기점검
벽체균열상태	균열너비2mm이하	1.5mm	적합	정기점검
기초침하정도	침하량1cm이하	0.8cm	적합	정기점검
방수처리상태	누수없음	양호	적합	정기점검
바닥면평탄도	높이차5mm이하	3mm	적합	정기점검
출입문개폐상태	정상작동	양호	적합	정기점검
창문손상정도	파손없음	양호	적합	정기점검
선반구조강도	변형없음	양호	적합	정기점검
조명시설안전성	정상작동	양호	적합	정기점검
배선외관상태	손상없음	양호	적합	정기점검
난방설비기능	정상작동	양호	적합	정기점검
환기시스템작동	정상작동	양호	적합	정기점검