자동차 운행 제한 조건 점검표

점검항목	점검기준	확인	상태	비고	담당자
타이어마모도	최소접지깊이2mm이상
제동장치	제동력정상작동
조명장치	전조등점등정상
와이퍼	와이퍼블레이드마모
미터판독	연료50%이상확보
냉각수점검	냉각수정상량유지
엔진오일	오일량정상범위
배터리상태	배터리전압정상
에어필터	필터청정도점검
안전벨트	벨트작동정상
미러상태	미러손상없음
악천후준비	체인또는스노우타이어