운송차량 배기가스 점검표

점검항목	기준값	측정값	합격여부	점검자명	점검일시	비고
일산화탄소(CO)	0.5%이하
이산화탄소(CO2)	13~16%
탄화수소(HC)	100ppm이하
산소(O2)	0.5~3%
질소산화물(NOx)	1000ppm이하
매연농도	40%이하
엔진상태	정상
배기시스템	양호
촉매변환장치	정상
배기구온도	600□C이상
연료소비율	정상범위
전체점검결과	합격