터널 환기 설비 일일 점검표

점검항목	정상	불량	점검시간	점검자	비고
송풍기가동상태			09 : 00	김철수	정상가동중
환기덕트상태			09 : 15	이영희	이물질없음
필터청결도			09 : 30	박민준	교체필요
배기구개방상태			09 : 45	최수진	완전개방
압력계수치			10 : 00	정미경	정상범위내
역류방지밸브			10 : 15	한준호	작동양호
제어판표시			10 : 30	오유미	정상
소음진동수준			10 : 45	신영환	허용범위이내
누수흔적			11 : 00	임다영	누수없음
안전장치작동			11 : 15	유승희	정상작동
외부메시망상태			11 : 30	조현우	손상없음
연결부위고정성			11 : 45	황기택	견고함