식수안전점검을위한체크리스트양식

점검대상

점검시설	점검위치	점검일자	점검자명
정수장A	센트럴관리실	2026-02-26	홍길동

수질점검항목

점검항목	판정결과	측정치	기준값	비고
탁도	정상	0.2NTU	1.0이하
PH값	정상	7.2	6.5~8.5
경도	정상	80mg/L	200이하
염소농도	정상	0.5mg/L	0.2~1.0
세균수	정상	0CFU/mL	0
색도	정상	2도	5도이하
유리잔류염소	정상	0.3mg/L	0.5이상

시설점검항목

점검항목	양호	부분손상	교체필요	비고
저수지외부상태
배관누수여부
여과기상태
급수밸브작동
소독장치효율
계측기정확성
안전보호장치