작업자 소음 노출 수준 안전 점검표

점검항목	기준값(dB)	측정값(dB)	적합여부	개선조치	비고
엔진톱작업	85	89.5	초과	방음장비착용필수
광석분쇄작업	85	87.2	초과	청력보호구제공
강철타이핑작업	85	91.3	초과	작업장격리시공
공압공구사용작업	85	88.6	초과	소음기장치부착
모터펌프운전작업	85	84.9	적합	정기점검유지
재단톱작업	85	90.1	초과	청력검사강화
그라인더연삭작업	85	86.7	초과	방음벽설치
프레스금형작업	85	92.4	초과	청력보호프로그램
에어컴프레서운전	85	85.2	초과	정음재료시공
용접절단작업	85	88.9	초과	안전보호구지급
채석파쇄작업	85	93.5	초과	청력보호교육
목공기계작업	85	87.8	초과	예방프로그램운영