항만 화물 고정 점검표

□ 화물고정상태점검

점검항목	점검상태	조치사항	확인자	비고
로프장력상태
고정클립상태
앵커포인트강도
채이닝장비완성도
신축조인트상태
고정부재손상여부
와이어로프마모정도
쐐기홀더견고도
고정네팅상태
부착물안정성
고박종료확인

□ 안전사항확인

안전점검내용	확인여부	실시담당	비고
작업안전교육이수
안전장비착용확인
작업환경사전점검
비상대응체계구축