고소작업 안전장비 점검표

점검항목명	점검상태	확인결과	비고
안전대 벨트 마모 상태	양호	정상	손상없음
죌줄(랜야드) 손상 여부	양호	정상	-
충격흡수장치 작동유무	양호	정상	-
안전모 턱끈 결속상태	양호	정상	-
안전모 외관 균열여부	양호	정상	-
카라비너 잠금장치 상태	양호	정상	-
수직구조물 부착 지점	양호	정상	-
안전대 착용 규정준수	양호	정상	-
구명줄 인장력 상태	양호	정상	-
작업대 발판 미끄럼 방지	양호	정상	-
사다리 미끄럼 방지 고무	양호	정상	-