공급 중단 시 공급 회복 점검표

점검항목명	점검내용 및 예시	확인결과	조치사항	비고
전기 공급 안정성	전압 및 주파수 정상 여부 확인	[V] 정상	특이사항 없음	-
가스 누출 여부	배관 연결부 가스 누출 감지기 확인	[V] 이상없음	검지기 작동 확인 완료	-
수도 수압 상태	공급관 내 적정 수압 유지 확인	[V] 수압정상	압력계 수치 확인	-
차단기 복구 상태	메인 차단기 투입 및 고정 확인	[V] 복구완료	접속부 발열 없음	-
가스 밸브 개방	메인 및 분기 밸브 개방 상태 확인	[V] 개방완료	수동 개방 확인	-
수도 수질 상태	공급수 색도 및 탁도 이상 유무	[V] 깨끗함	육안 검사 완료	-
제어 패널 통신	중앙 관제실 통신 연결 상태	[V] 통신정상	신호 송수신 확인	-
계측 장비 작동	전력/유량 계측기 구동 확인	[V] 작동중	수치 표시 정상	-
안전 표지판	공급 중단/재개 안내문 상태	[V] 게시완료	안내문 부착 확인	-
주변 환경 점검	설비 주변 장애물 및 침수 여부	[V] 이상없음	현장 정리 정돈	-
최종 가동 확인	모든 설비의 정상 가동 여부	[V] 정상가동	최종 점검 완료	-