활주로 상태 점검표

점검항목명	점검결과(양호/불량)	상세내용	조치사항	비고
표면 균열 상태	양호	미세 균열 없음	-	-
이물질 잔류 여부	양호	FOD 제거 완료	-	-
노면 배수 상태	양호	배수구 폐쇄 없음	-	-
노면 마찰력 수치	양호	기준치 충족 확인	-	-
노면 탈락물 유무	양호	아스팔트 탈락 없음	-	-
표지선 시인성	양호	도색 상태 선명함	-	-
항공등화 작동	양호	전구 점등 이상무	-	-
유도등 작동 상태	양호	전 구간 정상 작동	-	-
활주로 경계 표시	양호	경계 구간 명확함	-	-
구획 표지 부착물	양호	부착물 탈락 없음	-	-