지반 침하 예방 점검표

점검구분	점검항목	상태확인	점검결과	비고
현장점검	지표면 균열 발생 여부	양호	정상	균열 폭 0.3mm 미만
현장점검	도로 포장 침하 상태	주의	보수필요	국부적 단차 발생
현장점검	옹벽 및 담장 기울기	양호	정상	수직도 유지 중
현장점검	지하 매설물 노출 여부	양호	정상	관로 피복 상태 양호
현장점검	배수구 막힘 및 침수	양호	정상	배수 흐름 원활함
현장점검	인근 건축물 균열	양호	정상	구조물 영향 없음
현장점검	지반 함수비 변화	주의	관찰	강우 후 함수량 증가
현장점검	계측기 작동 상태	양호	정상	데이터 송신 정상
현장점검	지표 침하량 측정값	양호	정상	허용치 이내 관리
현장점검	가설 구조물 안정성	양호	정상	지지력 확보 확인
현장점검	토사 유출 및 세굴	양호	정상	사면 보호공 상태 양호
현장점검	지하수위 변동폭	양호	정상	설계 범위 내 유지