열차 제동장치 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검기준	비고
공기압력계	주제동 압력 정상 여부	정상	설정 압력 범위 내 유지	압력 변동폭 확인 완료
제동실린더	실린더 작동 유격 상태	양호	피스톤 이동 거리 적정
공기압축기	컴프레서 토출 압력	정상	최대 압력 도달 시간
배관연결부	공기 누설 발생 여부	이상없음	연결부 미세 누설 확인
제동밸브	응답 속도 및 작동성	양호	조작 시 즉각 반응 확인
제동패드	마찰재 마모 두께	기준치 이내	잔여 두께 5mm 이상
디스크상태	제동 디스크 표면 균열	이상없음	표면 마모 및 변형 확인
배수밸브	응축수 배출 기능	정상	드레인 작동 상태 확인
비상제동기	비상 작동 시 차단력	양호	비상 압력 즉시 해제
제어회로	전기 제어 신호 전달	정상	제어 신호 일치 여부
완료확인	최종 점검 종합 의견	특이사항 없음	전 항목 기준 충족