비상 발전기 예방 점검표

점검항목명	상태결과	점검내용 상세	비고
엔진오일 레벨	정상	오일량 및 색상 상태 확인
냉각수 잔량	적정	냉각수 수위 및 부식 여부 점검
배터리 전압	13.8V	시동용 배터리 충전 전압 측정
연료탱크 잔량	80%	경유 연료의 잔량 확인
누전 및 누유 여부	무	엔진 주변 기름 유출 확인
제어반 작동 상태	양호	컨트롤러 표시 및 경보 확인
시동 모터 동작	정상	기동 시 소음 및 회전 상태
흡기 필터 청결도	양호	에어클리너 먼지 퇴적 확인
배기 배관 상태	정상	배기 매니폴드 및 소음기 점검
자동운전 모드	설정됨	ATS 연동 및 자동 기동 설정
주변 환경 청결	양호	발전기실 내부 적치물 유무