자동차 배기가스 검사 체크리스트

검사 항목 구분	점검 세부 내용	상태 확인	측정 수치	비고
배출가스 농도	일산화탄소(CO) 농도 기준치 이내 여부	정상	0.5%	기준치 충족
배출가스 농도	탄화수소(HC) 농도 기준치 이내 여부	정상	20ppm
배출가스 농도	질소산화물(NOx) 측정값 확인	정상	40ppm
배출가스 농도	매연 농도(디젤 차량) 측정	정상	0.05%
엔진 상태 점검	엔진 오일 누유 및 양 확인	양호
엔진 상태 점검	냉각수 온도 및 누수 여부	양호
흡기 시스템	에어 클리너 오염도 상태	양호
흡기 시스템	흡기 호스 균열 및 파손 여부	양호
배기 시스템	소음기 부식 및 파손 여부	양호
배기 시스템	촉매 변환기 작동 효율	정상
센서 점검	산소 센서 작동 상태 확인	정상
센서 점검	MAF 센서 데이터 신뢰성	정상