안전 시설 비상조명 점검표

점검항목명	점검상태(양호/불량)	작동여부	배터리전압	비고
비상조명등 외관 파손 여부	양호	정상	12.5V	이상없음
예비전원 전환 작동 상태
램프 점등 및 조도 적정성
충전 표시등 점등 상태
배선 연결 및 단자 고정 상태
스위치 작동 및 제어 상태
설치 위치 및 고정 상태
비상전원 공급 장치 작동
조명 기구 청결 및 오염 상태
정전 시 자동 점등 여부
배터리 누액 및 부식 여부