소방시설 점검표

점검항목	소화기 상태	경종 작동	유도등 점검	감지기 작동	옥내소화전	비고
소화기 압력계 지침	정상	정상	점등됨	정상	양호	압력 부족 없음
소화기 외관 부식 여부	이상없음	정상	점등됨	정상	양호
소화기 안전핀 고정상태	고정됨	정상	점등됨	정상	양호
소화기 제조일자 확인	유효함	정상	점등됨	정상	양호
옥내소화전 호스 상태	정상	정상	점등됨	정상	양호
소화전 방수 압력 확인	정상	정상	점등됨	정상	양호
소화전 노즐 결합 상태	정상	정상	점등됨	정상	양호
유도등 점등 및 식별성	정상	정상	점등됨	정상	양호
유도등 예비전원 작동	정상	정상	점등됨	정상	양호
감지기 외관 파손 여부	정상	정상	점등됨	정상	양호
경종 음량 및 작동음	정상	정상	점등됨	정상	양호