전기설비 절연 상태 점검표

점검항목명	점검결과(O/X)	점검기준값	특이사항
케이블 피복 손상 여부	양호	외관상 결함 없을 것	표면 마모 확인됨
절연저항 측정치 확인	정상	0.5M□ 이상 유지
단자 접속부 과열 여부	이상없음	변색 및 변형 없을 것
접지선 연결 상태	양호	단단히 고정될 것
차단기 작동 상태	정상	트립 동작 원활할 것
함체 내부 이물질 유무	없음	습기 및 먼지 제거
절연매트 설치 여부	설치완료	규격 제품 사용
케이블 트레이 고정상태	양호	이탈 및 처짐 없을 것
방수 씰링 상태	정상	틈새 및 균열 없을 것
표지판 부착 상태	양호	식별 용이할 것
주변 환경 습도 상태	정상	침수 우려 없을 것