위험기계기구 점검표

점검항목명	상태확인(양호)	상태확인(불량)	조치사항내용	비고
프레스 방호장치 작동상태	O		정상 작동 확인됨
컨베이어 비상정지장치		X	스위치 파손 확인	즉시 교체 필요
회전부 덮개 설치여부	O		모든 구간 설치 완료
전선 피복 손상여부			육안 점검 실시
기계 본체 고정상태	O		볼트 체결 양호
윤활유 누유 여부			기름 유출 없음
이상 소음 발생여부			정상 작동음 유지
조작 스위치 작동성	O		반응 속도 양호
안전 표지판 부착상태	O		식별 용이함
작업장 조도 적절성			충분한 밝기 확보
접지 설비 연결상태	O		접지선 연결 확인