계단 난간대 점검표

점검항목	상태결과	확인사항	비고	특이사항
난간 고정 상태 (견고함)	양호	바닥 접합부 흔들림 없음		정기점검 완료
손잡이 파손 여부 (균열)	양호	표면 갈라짐이나 깨짐 없음		-
난간 살 간격 (안전거리)	적정	기준 규격 이내 유지 여부		-
부식 및 녹 발생 (청결)	양호	도장 상태 및 녹 제거 여부		-
연결 부위 돌출 (걸림)	양호	날카로운 모서리 유무 확인		-
수직도 및 수평 상태	양호	기울어짐 및 변형 확인		-
하부 지지대 안정성 (기초)	양호	바닥면 밀착 및 고정상태		-
난간 높이 적정성 (규격)	양호	설계 높이 준수 여부		-
장갑/의류 걸림 위험 (돌출)	양호	돌출된 나사 및 부속품 확인		-
미끄럼 방지 기능 (마감)	양호	손잡이 그립감 및 마감 상태		-