방화문 점검 체크리스트

점검항목명	양호	불량	조치사항
도어클로저 작동 상태 (정상 폐쇄 여부)
문틀 및 문짝 변형 여부 (뒤틀림 확인)
패킹 및 가스켓 밀폐 상태 (틈새 확인)
도어 핸들 및 잠금장치 작동 (결착 상태)
경첩 및 힌지 고정 상태 (탈락 여부)
도어 주변 장애물 적치 여부 (통로 확보)
방화문 표면 부식 및 파손 (도장 상태)
도어스톱 및 고정 장치 작동 (유지 상태)
비상구 안내 표지판 식별 (조명 상태)
문틈 사이 연기 유입 가능성 (밀폐력)
도어 하단 틈새 유격 (바닥 간격)
방화문 주변 방화구획 유지 (연결부)