유리 안전점검 체크리스트

점검대상 : 건물 외벽 유리창 및 출입문

점검항목명	상태결과	비고	점검내용 상세
유리 표면 균열 유무	양호	-	미세한 실금 확인 완료
고정 프레임 흔들림	양호	-	체결 상태 견고함
실리콘 마감 노후도	주의	박리현상 발견	일부 구간 들뜸 확인됨
유리 파손 및 이탈	양호	-	파손된 부위 없음
안전필름 부착 상태	양호	-	필름 들뜸 없음
손잡이 및 경첩 고정	양호	-	작동 부위 원활함
하단 가이드 레일 상태	양호	-	이물질 없음 확인
유리 하중 지지력	양호	-	구조적 변형 없음
주변 바닥 평탄도	양호	-	문 개폐 시 간섭 없음
비상 탈출 용이성	양호	-	장애물 없음 확인