CCTV 안전점검표

점검항목	점검결과(양호/불량)	점검내용 상세사항	비고
카메라 렌즈 오염도	양호	렌즈 표면 먼지 및 이물질 없음
카메라 설치 각도	양호	설계된 감시 범위 내 위치함
카메라 고정 상태	양호	브래킷 및 나사 체결 견고함
케이블 피복 손상 여부	양호	외부 노출 선로 손상 없음
연결 커넥터 부식 상태	양호	커넥터 접점 부위 깨끗함
영상 녹화 상태 확인	양호	정상적인 영상 데이터 기록 중
저장 장치 작동 여부	양호	DVR/NVR 시스템 정상 가동
하드디스크 잔여 용량	양호	저장 공간 충분함 확인
모니터 출력 정상 여부	양호	실시간 화면 출력 정상
전원 공급 장치 전압	양호	안정적인 전력 공급 확인
야간 적외선 작동	양호	야간 시야 확보 정상임