가설건축물 안전점검표

점검항목명	양호	보통	불량	비고
지붕재 결속 상태 및 탈락 위험 여부	□			결속 나사 확인 필요
벽체 패널의 변형 및 균열 발생 여부		□
바닥면 침하 및 지반 균열 상태
기둥 및 주요 구조부 부식 상태	□
창호 및 출입문 개폐 원활 여부
전기 배선 노출 및 피복 손상 여부
콘센트 및 스위치 파손 여부
배수구 이물질 적치 및 배수 상태
소방시설(소화기) 비치 및 정상 여부
비상구 통로 확보 및 장애물 유무
계단 및 난간 고정 상태 점검