승강기 안전점검표

점검항목명	상태결과	확인여부	점검기준 및 조치사항
승강기 도어 개폐 상태	정상	O	문 틈새 이물질 제거 및 동작 확인
카 내부 조명 작동 여부	정상	O	조명 깜빡임 및 밝기 상태 점검
비상 통화 장치 작동성	양호	O	비상시 외부 통화 연결 상태 확인
층 표시기 점등 상태	정상	O	숫자 표시 및 LED 작동 확인
출입문 센서 감지 능력	정상	O	물체 감지 시 문 열림 작동 여부
승강기 층간 수평 일치성	정상	O	카 바닥과 층 바닥의 높이 차 확인
비상 조명 장치 점등 여부	양호	O	정전 시 비상등 자동 점등 확인
브레이크 작동 상태	정상	O	제동 시 밀림 현상 유무 확인
가이드 레일 윤활 상태	양호	O	레일 내 이물질 및 마찰 상태
버튼 및 스위치 작동성	정상	O	각 층 버튼 및 비상 버튼 작동 확인
와이어 로프 마모 상태	정상	O	로프 손상 및 소모 정도 점검
기계실 소음 및 진동 여부	정상	O	운행 중 이상 소음 및 진동 확인
과부하 방지 장치 작동	정상	O	정격 하중 초과 시 경보 작동 확인
비고 사항 및 특이사항			점검 중 발견된 특이사항 기록란