작업장 조도 측정 점검표

점검항목명	조도상태(Lux)	기준치준수여부	조명기구청결도	조명기구파손	비고
사무실 조도(500Lux)	520	양호	깨끗함	없음	정기점검완료
작업장 조도(300Lux)	310	양호	보통	없음
복도 조도(150Lux)	160	양호	청결함	없음
계단 조도(150Lux)	155	양호	먼지없음	없음
창가 조도(300Lux)	280	보통	양호	없음
창문 차광막 상태	정상	양호	정상	없음
전구 깜빡임 현상	정상	양호	정상	없음
안정기 작동음	정상	양호	정상	없음
조명 제어 스위치	정상	양호	정상	없음
비상 조명 작동	정상	양호	정상	없음
조명 배치 균형	정상	양호	정상	없음